***Хранение приборов и установок***

            Приборы и установки можно подразделить на три группы:

1.      Стационарные аппараты и приборы промышленного изготовления (аппарат Кипа, газометр, прибор для разложения воды электрическим током и др.).

2.      Простые приборы, которые собираются в лаборатории для получения газов, некоторых органических веществ и демонстрации их свойств.

3.      Сложные приборы или установки, состоящие из нескольких простых приборов или узлов, монтируемые в школе.

            Стационарные аппараты в заряженном состоянии обычно находятся в вытяжном шкафу. В чистом виде они хранятся в нижней секции шкафа. Если аппарат Киппа в полузаряженном состоянии, на нем необходимо поместить этикетку с указанием,  для получения какого газа он предназначен.

            Простые приборы хранятся в разобранном состоянии в лотках, в полной готовности к монтажу.

            Сложные приборы находятся в лотках в демонтированном состоянии. Если на монтаж прибора требуется много времени, то целесообразно хранить прибор в собранном виде.